**Príloha č. 1**

**Výkaz výmer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ZÁKAZKA** | | **INVESTOR** | | | | | **VÝKAZ VÝMER** | | |
| **HLAVNÉ KÁBLOVÉ ROZVODY NN** | | **SPOJENÁ ŠKOLA** | | | | | Zemné práce | | |
| **SPOJENÁ ŠKOLA, TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA** | | TOKAJÍCKA 24, 821 03 BRATISLAVA | | | | | Vypracoval : Ing. Andrej Šmirala | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *por.č.* | *položka* | *obj. č.* | *počet* | *m.j.* | *j.cena (€)* | *spolu (€)* | *montáž (€)* | *spolu (€)* | *celkom (€)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Zemné práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vytýčenie trasy prívodu |  | 1 | kpl |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Výkop a spätný zásyp káblovej trasy - š=600, hĺ=1200 |  | 160 | m3 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Pretláčanie pod cestou, v hĺbke 1m, vrátane rúry 100mm |  | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Vyspravenie zasypaného povrchu výkopu do pôvodného stavu (zatrávnenie a iné) | | 220 | m |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorom priamo na stavbe.* | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |